# Felülvizsg: Verzió: Mod:

4.1.2. UK

2

16.05.2017

**1. KERESKEDELMI MEGNEVEZÉS: Scaratrap Monitoring Csótánycsapda**

Édesgyökér ízesítésű kártevő monitoring eszköz a következő mászó rovarokhoz: *Blattella germanica (Német csótány), Blatta orientalis (Konyhai csótány), Periplaneta Americana (Amerikai csótány), Supella longipalpa (Barna csíkos csótány) és Lepisma saccharina (Ezüstös pikkelyke).*

Az MSZ EN 16636:2015 szabvány előírásainak megfelelő integrált kártevőirtás (IPM) keretein belül végzett tevékenységhez használatos eszköz a kártevők specifikus helyen való jelenlétének meghatározott ideig tartó rendszeres monitorozására.

# 2. KÓD: P-04013

1. **KÉP A TERMÉKRŐL:**



1. **TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ:**

A Scaratrap Monitoring Csótánycsapda egy ragacsos csapda kártevő monitoring céljára

# Összetétele:

* + Karton (a zárt csapdának 3 bejárata van a rovarok számára);
  + Kétoldalú ragasztó a hátoldalon;
  + Édesgyökér ízesítésű ragasztó;
  + A ragasztó felületén előzetesen eloszlatott gél állagú csalogató anyag (attraktáns);
  + Leválasztható fehér szilikon védőpapír fekete felirattal, a leválasztását segítő útmutatással.

A csapda 4 külön darabra választható szét.

# Csapdaméret (nyílt csapda - 4 darab):

* + **Hosszúság:** 255 mm
  + **Szélesség:** 190 mm

# Csapdaméret (összeszerelt csapda – 1 darab):

* + **Hosszúság:** 64 mm
  + **Szélesség:** 65 mm
  + **Magasság:** 31 mm

**A csapda felszínén található ragasztó mennyisége:** 4 g (4 csapdához); 1 g (1 csapdához).

# Felülvizsg.: Verzió: Mod:

4.1.2. UK

2

16.05.2017

**Ragasztási terület:** 95 x 46 mm

**Szín:** lásd a képet

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

**Helyezze a Scaratrap Monitoring Csótánycsapdát a következő helyekre:**

* + kábelcsatornák és elektromos kapcsolótáblák, mosogatógépek, mosogatók, tűzhelyek, kamrák, emelvények, motorok, kilépők, ajtók és peremek, nedves és meleg helyiségek közelébe és mindenhová, ahol feltételezett a mászó rovarok jelenléte;
  + sötét helyekre;
  + a padlóra vagy a falra.

Ajánlott mindegyik csapda megszámozása és azok elhelyezkedésének feltüntetése az ellenőrzött terület alaprajzán annak érdekében, hogy könnyebb legyen az időszakos ellenőrzés kivitelezése.

**Elméleti területi lefedettség:** egymástól 5 méter távolságra, a feltételezett kártevőfertőzés függvényében.

**Ajánlott monitorozási időszak:** egész évben, különösen az áprilistól októberig terjedő időszakban, bár kondicionált területen a rovarok dinamikusak az évszaktól függetlenül is.

**A monitorozás javasolt gyakorisága:** hetente. Cserélje a csapdát (minimum) kéthavonta vagy gyakrabban, a kártevőfertőzés mértékének illetve por, víz és/vagy nedvesség jelenlétének függvényében.

Ha a csapdát nedves vagy poros helyen használja, idővel csökkenthet a termék hatékonysága.

**Tárolási körülmények:** hűvös és száraz helyiségben, 25°C alatti hőmérsékleten és 55% alatti relatív páratartalom mellett. Megfelelő tárolás mellett (érintetlen csomagolásban) a termék szavatossági ideje 3 év.

# CSOMAGOLÁS ÉS ALKOTÓRÉSZEK:

Csomag: 20 darab (4 az 1-ben)

Doboz: 200 darab (értékesítési egység)

Raklap: 21000 darab/raklap; 105 doboz/raklap; a raklap paraméterei: 80 x 120 x 150 cm (magasság)

# ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK:

A hulladék ártalmatlanítását a hatályos közösségi, nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően kell végezni.